На основу позива за достављање понуда број III-404-96/2020 од 13.11.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, за набавку добарау поступку набавке број: **96/2020**– **„Набавка добара за заштиту живoтне средине – метални контејнери“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Набавка добара за заштиту живoтне средине - метални контејнери**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери** | **Понуђене техничке карактеристике**(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике) | **Количина** | **Понуђена јединична цена у динарима без ПДВ-а** | **Понуђена укупна цена у динарима без ПДВ-а** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5. (3х4)** |
| 1.1. | Опис | Контејнери за сакупљање чврстог кућног отпада од поцинкованог лима запремине 1,1м3. Контејнери морају да поседују сертификат о квалитету ISO 9001:2008. |  | **30** |  |  |
| 1.2. | Запремина контејнера | 1,1 м3 |  |
| 1.3. | Димензије | Димензије: минимална дужина 1360мм до 1380мм, минимална висина 1420мм, а максимална 1470мм, минимална ширина 1030мм, а максимална 1115мм |  |
| 1.4. | Материјал | декапирани лим Č.0146 i Č 0361 (или материјала одговарајућег квалитета) дебљине 1,2 мм |  |
| 1.5. | Поклопац | Лучни са торзионо завојном затезном опругом, гумом по ивици и механизмом за штеловање поклопца. |  |
| 1.6. | Антикорозивна заштита | Контејнери су топло цинковани у квалитету цинка 99,99% и изграђени по стандарду који одговара Европском стандарду EN 840-3 и EN 840-6 или „одговарајуће“, као и по посебним захтевима наручиоца који су у оквиру стандарда и представљају прецизирање захтева Наручиоца сходно утврђеним објективним потребама у оквиру стандарда. Топлоцинковање извршено након заваривања по стандарду EN1461, чистоће цинка 99% или „одговарајуће |  |
| 1.7. | Точкови | 4 комада од којих су два са кочницом, пречника 200мм са кугличастим лежајевима носивости 400kg по сваком точку и належном плочом дебљине 4мм. Покретиљивост точкова по вертикалној оси је 360º, на два точка је уграђен ножни кочиони систем – кочнице које спречавају неконтролисану померање контејнера ,нарочито на стрним теренима. |  |
| 1.8. | Начин испуштања течности | испуст за воду са заптивним гуменим чепом на бочној страни контејнера |  |
| 1.9. | Остало  | На контејнеру су уграђене две бочне хватаљке са стране које служе за подизање и пражњење истих у специјална возила – аутосмећаре |  |
| 1.10. | Остало | Дно контејнера израђује се као лучно (сферно,овално), од једног комада заједно са страницама, са минимум једним бочним испустом за воду, по узору на графички прилог који је саставни део техничке спецификације. |  |
| **СВЕГА без ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **СВЕГА са ПДВ-ом** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања:  | \_\_\_\_ дана, рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручена добра (потврђене од стране наручиоца и понуђача).  |
| Рок испоруке:( не дужи од 7 дана од дана закључења уговора) | \_\_\_\_ дана, од дана закључења уговора. |
| Гарантни рок по испорученом добру (општи) | \_\_\_\_ месеци од испоруке предметних добара |
| Рок важења понуде(не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

 **ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

 **ПОНУЂАЧА**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*