Р.бр. ЈНМВ: 55/2015

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Набавка металних контејнера**

**Понуду дајем** (означити начин давања понуде):

а) самостално б) заједничка понуда в) понуда са подизвођачем

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА**  **Набавка металних контејнера** | | | | | | |
| **Набавка металних контејнера**  **Минималне техничке карактеристике** | | | **Понуђене техничке карактеристике**  (уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике) | **Количина** | **Понуђена јединична цена у динарима без ПДВ-а** | **Понуђена укупна цена у динарима без ПДВ-а** |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5. (3х4)** |
| 1.1. | Опис | Контејнери за сакупљање чврстог кућног отпада од поцинкованог лима запремине 1,1м3. Контејнери морају да поседују сертификат о квалитету ISO 9001:2008. |  | **37** |  |  |
| 1.2. | Запремина контејнера | 1,1 м3 |  |
| 1.3. | Димензије | **Димензије: минимална дужина 1360мм до 1380мм, минимална висина 1420мм, а максимална 1470мм, минимална ширина 1030мм, а максимална 1115мм** |  |
| 1.4. | Материјал | декапирани лим Č.0146 i Č 0361 (или материјала одговарајућег квалитета) дебљине 1,2 мм |  |
| 1.5. | Поклопац | Лучни са торзионо завојном затезном опругом, гумом по ивици и механизмом за штеловање поклопца. |  |
| 1.6. | Антикорозивна заштита | **Контејнери су топло цинковани у квалитету цинка 99,99% и изграђени по стандарду који одговара Европском стандарду EN 840-3 и EN 840-6 или „одговарајуће“, као и по посебним захтевима наручиоца који су у оквиру стандарда и представљају прецизирање захтева Наручиоца сходно утврђеним објективним потребама у оквиру стандарда. Топлоцинковање извршено након заваривања по стандарду EN1461, чистоће цинка 99% или „одговарајуће** |  |
| 1.7. | Точкови | 4 комада од којих су два са кочницом, пречника 200мм са кугличастим лежајевима носивости 400kg по сваком точку и належном плочом дебљине 4мм. Покретиљивост точкова по вертикалној оси је 360º, на два точка је уграђен ножни кочиони систем – кочнице које спречавају неконтролисану померање контејнера ,нарочито на стрним теренима. |  |
| 1.8. | Начин испуштања течности | испуст за воду са заптивним гуменим чепом на бочној страни контејнера |  |
| 1.9. | Остало | На контејнеру су уграђене две бочне хватаљке са стране које служе за подизање и пражњење истих у специјална возила – аутосмећаре |  |
| 1.10. | Остало | **Дно контејнера израђује се као лучно (сферно,овално), од једног комада заједно са страницама, са минимум једним бочним испустом за воду, по узору на графички прилог који је саставни део техничке спецификације**. |  |
| СВЕГА без ПДВ-а | | | | | |  |
| ПДВ | | | | | |  |
| СВЕГА са ПДВ-ом | | | | | |  |

*\* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.*

Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре/рачуна *(минимум 15 дана, максимум 45 дана)*;

Рок важења понуде:\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда *(минимум 30 дана)*.

Рок испоруке: \_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора *(максимум 15 дана од дана потписивања уговора)*

Гарантни рок по испорученом добру (општи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци од испоруке.

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

- Понуђач се обавезује да ће испоруку добара извршити на адресу: ЈПКД „Топлица“, улица Драган Милуновић Џуле број 2, 18430 Куршумлија.

Прилози обрасца понуде:

 Прилог 1 (подаци о понуђачу),

 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум: Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_