На основу позива за достављање понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радоваброј **1/2020**– **„Попрака путева у месној заједници Пепељевац“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Пепељевац**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| **Село Пепељевац, поправка некатеготисаног пута од Старог насипа према гробљу**  **дужине 1000**м | | | | | |
| 1 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 4,0 |  |  |
| 2 | Рад багера на проширењу пута и корекцији нивелете, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 3,00 |  |  |
| 3 | Рад виброваљка тежине > 9Т на сабијању постељице, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,00 |  |  |
| 4 | Утовар и одвоз вишка материјала на депонију удаљености до 3 км, обрачун по м3 материјала у растреситом стању | м3 | 30,00 |  |  |
| 5 | Поправка прилаза шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање и сабијање виброваљком |  |  |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. дo 5 km | м3 | 70,00 |  |  |
| 6 | Поправка прилаза шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање и сабијање виброваљком |  |  |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. дo 10 km | м3 | 70,00 |  |  |
| 7 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом одговарајуће крупноће зрна и квалитета додавањем на постојећој подлози. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: набавку шљунка, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком | м3 | 100,00 |  |  |
|  | **Укупно без ПДВ-а (дин.)** | | | |  |
|  | **ПДВ (дин.)** | | | |  |
|  | **Укупно са ПДВ-ом (дин.)** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде  (не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

**ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*