На основу позива за достављање понуда број III-404-100/2023, од 03.10.2023. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, за набавку радова број: **100/2022**– **„Извођење радова на изградњи пешачких стаза – тротоара у улици Светог Саве у Куршумлији по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2023. годину“**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе з аконтакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

***СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

**Извођење радова на изградњи пешачких стаза – тротоара у улици Светог Саве у Куршумлији по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2023. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јед. мере** | **Количина** | **Цена по јед. мери без ПДВ-а** | **Укупан износ без ПДВ-а** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 (5x4)* |
| **I** |  ***П Р И П Р Е М Н И Р А Д О В И*** |
| 1.1. | Ручни ископ за откривање подземних инсталација, са утоваром и одвозом на депонију до СТД 5км. Обрачун је по m3  материјала у растреситом стању | m3 | 4,00 |  |  |
| 1.2. | Сечење асфалта,бетонских и камених стаза. Обрачун по m. | m | 50,00 |  |  |
| 1.3. | Рушење, утовар и одвоз постојећих асфалтних,бетонских, армиранобетонских и камених површина и структура (тротоара, плоча,зидова, парапета, ивичњака и сл.) са машинским утоваром и превозом на депонију СТД до 5км од градског подручја. Обрачун по m3 порушеног и одвеженог материјала | m3 | 20,00 |  |  |
| **Укупна вредност припремних радова:** |  |
| **II** |  ***З Е М Љ А Н И Р А Д О В И*** |
| 2.1. | Ископ земље III и IV категорије и постојећег тампона од шљунка ширине 0,6-2,2 м, са машинским утоваром и превозом на депонију СТД до 5км од градског подручја. У позицију је укључено чишћење земље и прашине са бетонскух површина и ивичњака у зони контакта са асфалтом. |  |  |   |  |
| а) | машински 90% | m3 | 198,00 |  |  |
| б) | ручно у зони ивичњака и зидова 10% | m3 | 22,00 |  |  |
| 2.2. | Планирање постељице тротоара ширине 0,6-2,2м у материјалу III и IV категорије са сабијањем до потребне збијености Ms=20MPa, равност +/- 2цм | m2 | 500,00 |  |  |
| **Укупна вредност земљаних радова:** |  |
| **III** |  ***К О Л О В О З Н А К О Н С Т Р У К Ц И Ј А*** |
| 3.1. | Израда доњег носећег слоја од шљунка природне мешавине, d=15 cm, механички стабилизованог до потребне збијености Ms=30MPa, са набавком и превозом. Обрачун се врши по m3 уграђеног шљунка. | m3 | 70,00 |  |  |
| 3.2. | Набавка, транспорт и уградња атестираног дробљеног каменог агрегата 0-31мм у слоју дебљине d=10cm, механички стабилизованог до потребне збијености Ms=40MPa. Обрачун се врши по m3 уграђеног каменог агрегата. | m3 | 50,00 |  |  |
| 3.3. | Израда сивог бетонског ивичњака 12/18, на слоју бетона МБ 15 d=10 цм. Обрачун се врши по м уграђеног ивичњака, са набавком и свим потребним радовима | m | 20,00 |  |  |
| 3.4. | Израда сивог бетонског ивичњака 18/24, на слоју бетона МБ 15 d=10 цм. Обрачун се врши по м уграђеног ивичњака,са набавком и свим потребним радовима | m | 20,00 |  |  |
| 3.5. | Набавка и машинска израда горњег носећег слоја од битуменизираног каменог агрегата AB 11, d=5cm, ширине 0,6-2,2м са урачунатим превозом. У позицију је укључено узимање узорка-керновање на 2 места по налогу надзора у случају потребе и доказ квалитета са потребним атестима | m2 | 470,00 |  |  |
| 3.6. | Рад комбиноване машине-ровокопача за извођење земљаних и других радова и уређењу улаза.Одлазак на локацију се рачуна са 50% у односу на активни рад машине.Обрачун по часу ефективног рада. | ч. | 10,00 |  |  |
| **укупна вредност коловозне конструкције:** |  |
| **IV** |  ***Б Е Т О Н С К И И Д Р У Г И Р А Д О В И*** |
| 4.1. | Набавка и уградња бетона МБ25 у оплати, за потребе израде и санације парaпетних зидова због подужног нивелисања тротоара,за потребе одвођења атмосферске воде, за потребе изградње уливних и изливних глава цевастих пропуста. Обрачун по m3 уграђеног бетона са урачунатом арматуром по детаљу надзорног органа | m3 | 30,00 |  |  |
| 4.2. | Демонтажа и поновна монтажа ограде. Обрачун по м | m | 50,00 |  |  |
|   | **Укупно бетонски и други радови:** |  |
|   |
| ***Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А*** |
| I | *ПРИПРЕМНИ РАДОВИ* |  |
| II | *ЗЕМЉАНИ РАДОВИ* |  |
| III | *КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА* |  |
| IV  | *БЕТОНСКИ И ДРУГИ РАДОВИ* |  |
|  |  | **Укупнo без ПДВ-а** |  |
|  |  | **ПДВ 20%** |  |
|  |  | **Укупно са ПДВ-ом** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања рачуна – фактуре. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ календарских дана од дана закључења уговора |
| Рок важења понуде:(не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

 **ПОНУЂАЧА**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*