Р.бр. ЈНМВ: 9/2016

6.1 **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – радови - Поправка путева у Месној заједници Рача**

**Понуду дајем** (означити начин давања понуде):

а) самостално б) заједничка понуда в) понуда са подизвођачем

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**  |
|
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина | цена по јед. мере без ПДВ-а | ИЗНОС у дин.без ПДВ-а |
| **1.** | **Поправка пута у с.Рача, засеок Ђоровићи** |  |
| 1.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина са прочишћавањем одводних јаркова. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 5,0 |  |  |
| 1.2. | Сабијање виброваљком након уређења коловоза грејдером. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 3,0 |  |  |
| 1.3. | Поправка коловоза речним шљунком на најоштећенијим деоницама пута. У цену је урачуната набавка, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 100,0 |  |  |
| СВЕГА : |  |
| ПДВ 20%: |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом:** |  |
|  |
| **2.** |  **Поправка пута: Механе - Гајеви и Драмићани - Јелићи**  |  |
| 2.1. | Рад булдозера. | р.час | 10,0 |  |  |
| 2.2. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина са прочишћавањем одводних јаркова. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 6,0 |  |  |
| 2.3. | Припрема каменог материјала на локалном позајмишту одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3. | м3 | 200,0 |  |  |
| 2.4. | Поправка коловоза каменим материјалом са локалног позајмишта. У цену је урачунат утовар, транспорт и разастирање са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног каменог материјала. | м3 | 200,0 |  |  |
| СВЕГА : |  |
| ПДВ 20%: |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом:** |  |
| **3.** | **Поправка пута: Мала Косаница – Филиповићи (Бањци)** |  |
| 1.1. | Прочишћавање одводних јаркова трапезастог облика профилисаном кашиком са утоваром и одвозом на с.т.д.3км. Обрачун по м1 прочишћеног јарка. | м1 | 425,0 |  |  |
| 1.2. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина са прочишћавањем одводних јаркова. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 7,0 |  |  |
| 1.7. | Поправка коловоза речним шљунком на најоштећенијим деоницама пута. У цену је урачуната набавка, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 120,0 |  |  |
|   |  |   |   | СВЕГА : |  |
|  |  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** |  |
| **4.** | **Поправка пута: Рача-Пећарани** |  |
| 4.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина са прочишћавањем одводних јаркова. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 10,0 |  |  |
| 4.2. | Поправка коловоза каменим материјалом са локалног позајмишта. У цену је урачуната припрема каменог материјала на локалном позајмишту одговарајуће крупноће зрна, утовар, транспорт и разастирање са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног каменог материјала. | м3 | 180,0 |  |  |
| 4.3. | Поправка коловоза речним шљунком на најоштећенијим деоницама пута. У цену је урачуната набавка, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 120,0 |  |  |
| СВЕГА : |  |
| ПДВ 20%: |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** |  |
| **5.** | **Поправка пута: Рача-Зувићи, Ристићи, Милосављевићи** |  |
| 5.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина са прочишћавањем одводних јаркова. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 7,0 |  |  |
| 5.2. | Поправка коловоза речним шљунком на најоштећенијим деоницама пута. У цену је урачуната набавка, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 60,0 |  |  |
| СВЕГА : |  |
| ПДВ 20%: |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом:** |  |
|  **Р** Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А **ДИН. БЕЗ ПДВ-а**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Поправка пута у с.Рача, засеок Ђоровићи** |  |
| 2. | **Поправка пута: Механе - Гајеви и Драмићани - Јелићи** |  |
| 3. | **Поправка пута: Мала Косаница – Филиповићи (Бањци)** |  |
| 4. | **Поправка пута: Рача-Пећарани** |  |
| 5. | **Поправка пута: Рача-Зувићи, Ристићи, Милосављевићи** |  |
|  | **СВЕГА без ПДВ-а:** |  |
|  | **ПДВ:** |  |
|  | **СВЕГА са ПДВ-ом:** |  |

 |

*\* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.*

|  |  |
| --- | --- |
| Рок извођења радова(не дуже од 20. радних дана од дана увођења извођача у посао) | \_\_\_\_\_ радних дана од дана увођења у посао |
| Начин плаћања(не краће од 15 дана и не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације) | \_\_\_\_ дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације |
| Рок важења понуде(не краће од 30 дана) | \_\_\_\_ дана, од дана отварања понуда |

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

Прилози обрасца понуде:

 Прилог 1 (подаци о понуђачу),

 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

 Датум: Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_