О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара – Набавка опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта "Позоришне манифестације и музичке радионице"
Назив понуђача		
Седиште		
Улица и број		
ПИБ		
Матични број		
Број рачуна		
E –mail адреса		
Особа за контакт телефон		

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Набавка опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта "Позоришне манифестације и музичке радионице"	

Р.бр.	

Минималне техничке 
карактеристике	Ознака, тип, модел понуђеног добра и
Понуђене техничке карактеристике добра
(уписати ознаку, тип, модел понуђеног добра
и уписати  карактеристике или потврдити да понуђено добро испуњава минималне техничке карактеристике под бр.1)	

јединица мере	

Количина	

Јединична цена без ПДВ-а	

Укупна цена без ПДВ-а	
	1.	2.	3.	4.	5.	6. (4х5)	

1.	ДИГИТАЛНА КАМЕРА
Снажно зумирање од 90х и стабилне фотографије; могућност паметног зумирања од 90х приближава удаљене предмете, оптичко зумирање од 50х, функција равног снимања и откривања дрхтања руку дуж пет оси; Wi-Fi повезивање; HYBRID O.I.S; могућност NFC повезивања; BSI сензор; Снимање фотографија од 10 мегапиксела; Ефекат филтера, минијатуре, 8-милиметарски филм, неми филм, убрзани снимак; Паметни аутоматски начин рада иА/начин рада иА Плус; даљинско снимање; даљински приказ; емитовање у стварном времену помоћу видеосервиса УСТРЕАМ; надзорни уређај; аутоматски пренос; Укупан број пиксела 2,51 мегапиксела; оптички зум 50х; жаришна даљина 2,06-103 мм; стандардно осветљење 1400 лх; меморијска картица SD/SDHC/SDXC; формат снимања AVCHD MP4; микрофон 2-канални стерео, зумирање, микрофон; звучник динамички; фотографија ЈПЕГ (ДЦФ/Ехиф2.2); напајање батерије 3,6V / 5,0 V; потрошња енергије максимално 4,7W (снимање) / 7,7W (пуњење); ЛЦД монитор широког формата 2,7 инча; Интерфејс, АВ, мини ХДМИ, УСБ 2.0 hi-speed; димензије (ШхВхД) приближно 53х59х116мм; тежина (приближно) 261 г.	Ознака,тип,модел:	

ком.

1	

	

	
		Техничке карактеристике:					

2.	Комбиновано гитарско појачало са звучницима, 100W снага појачавача, 2x12" звучници, предпојачало са ECC83 лампом, излазно појачало са четири EL34 лампе, 16 различитих симулација улазних предпојачавача	Ознака,тип,модел:	
ком.	
1	

		Техничке карактеристике:					
3.	Вокални динамички микрофон, кардиоидне карактеристике усмерености, фреквентни одзив 50Hzз-15кHz, осетљивост 1,88 mB/Pascal, прекидач, носач за монтажу на сталак, транспортна торбица.
	Ознака,тип,модел:	
ком.	
2	

		Техничке карактеристике:

4.	Микрофонски сталак, подни троножни, метална ливена основа нога, променљива висина  0,9-1,6м, дужина микрофонске руке 0,805м, црне боје, зежина 2,45кг	Ознака,тип,модел:

	пар	2			
		Техничке карактеристике:

					
5.	Зидни сталак за гитару, гумиране флексибилне носеће ручице, димензије 94x66x138 mm	Ознака,тип,модел:	
ком.	
1	

		Техничке карактеристике:					
6.	Подни сталак за гитару, склапајући, подесиве висине 550-1120мм са полугом, гумена сигурносна трака и сунђераста заштита носача и ногара,	Ознака,тип,модел:
	м	2			
		Техничке карактеристике:

					
7.	Транспортни рек орман, отварање на две стране, 19" шине за монтажу уређаја, висине 4У	Ознака,тип,модел:
	м	1			
		Техничке карактеристике:

					
8.	Транспортни рек орман, за аудио миксер, 19" шине за монтажу уређаја, за максималну дужину миксера 12У и висину 100/180мм	Ознака,тип,модел:

	ком.	1			
		Техничке карактеристике:

					
9.	Сустаин педала за електрични клавир, професионална клавирска, подржава "халф-дампер", прикључни кабал са моно џеком 6,3мм	Ознака,тип,модел:

	ком.	1			
		Техничке карактеристике:

10.	Транспортна торба за електрични клавир, сунђераста облога торбе, додатни џеп за прибор, точкићи за транспорт, ручице за ношење, ременици за ношење на леђима, унутрашње димензије мин 1450x390x140mm	Ознака,тип,модел:

	ком.	1			
		Техничке карактеристике:

					
11.	Инструментални кабал 1x0,22 mm2, са оплетом	Ознака,тип,модел:

	m	30			
		Техничке карактеристике:

					
12.	Микрофонски кабал 1x2x0,22 mm2, са оплетом	Ознака,тип,модел:

	m	50			
		Техничке карактеристике:

					
13.	Микрофонски конектор, кабловски, мушки XLR	Ознака,тип,модел:

	ком.	10			
		Техничке карактеристике:

					
14.	Микрофонски конектор, кабловски, женски XLR	Ознака,тип,модел:

	ком.	10			
		Техничке карактеристике:

					
15.	Инструментални конектор, кабловски, моно џек 6,3мм	Ознака,тип,модел:

	ком.	20			
		Техничке карактеристике:

16.	Сталак за чинелу, подесиве висине са три сегмента, дупли ногари, рука подесиве дужине	Ознака,тип,модел:

	ком.	1			
		Техничке карактеристике:

17.	Носач са шрафом за горњи тас контрачинеле	Ознака,тип,модел:

	ком.	1			
		Техничке карактеристике:

СВЕГА без ПДВ-а		
ПДВ		
СВЕГА са ПДВ-ом		
                       * Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана)

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не дуже од 45 календарских дана) од дана испостављања исправног рачуна, након извршене испоруке добара.

Рок испоруке :	____________________ дана од дана потписивања уговора

Продавац се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број уговора под којим је исти заведена код Купца.
                                        Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                             _____________________