На основу позива за достављање понуда број :2/2020, од 27.10.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радоваброј 1/2020– **„Попрака путева у месној заједници Коњува“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Коњува**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| 1 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 21,00 |  |  |
| 2 | Рад багера на проширењу пута и корекцији нивелете, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,00 |  |  |
| 3 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна | м3 | 270,00 |  |  |
| 4 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |   |   |
| а) на с.т.д. дo 1km | м3 | 210,00 |  |  |
| б) на с.т.д. дo 2km | м3 | 60,00 |  |  |
| 5 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |   |   |
|  на с.т.д. дo 10km | м3 | 110,00 |  |  |
| 6 | Поправка коловозне конструкције атестираном дробином крупноће зрна 0-32 мм. Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, транспортом, разастирањем и сабијањем виброваљком | м3 | 40,00 |  |  |
| 7 | Изградња цевастог АБ пропуста Ф 400. Цена обухвата ископ ,припрему за полагање, полагање и нивелисање нових АБ цеви на слоју ситног шљунка са затрпавањем шљунком и сабијањем. | м | 5,00 |  |  |
| 8 | Доградња цевастог пропуста Ф 1000 у земљи III категорије. Цена обухвата ископ ,припрему за полагање, транспорт, полагање и нивелисање АБ цеви са затрпавањем каменом дробином и сабијањем. | м | 1,00 |  |  |
|  | Укупно без ПДВ-а (дин.) |  |
| ПДВ (дин.) |  |
| Укупно са ПДВ-ом (дин.) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања:  | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде(не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

 **ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

 **ПОНУЂАЧА**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*