На основу позива за достављање понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радоваброј **1/2020**– **„Попрака путева у месној заједници Марковиће“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Марковиће**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јед.** **мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| **Поправка некатегорисани пута ка Рати Тодоровићу дужине 1000м** |
| 1 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 4,00 |   |   |
|
|
|
| 2 | Рад багера на проширењу пута и корекцији нивелете, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 1,00 |   |   |
| 3 | Рад виброваљка тежине > 9Т на сабијању постељице, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,0 |   |   |
| 4 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна | м3 | 120,00 |   |   |
| 5 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |
| на с.т.д. дo 1km | м3 | 120,00 |   |   |
| **Село Самоково,поправка некатегорисаног пута ка Точку дужине 900м** |
| 6 | Рад булдожера (снаге веће од 100 kW) на чишћењу и проширењу постојеће трасе, корекцији нивелете и попречних падова ,обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 5,0 |   |   |
|
|
| 7 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,50 |   |   |
|
|
|
| 8 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |   |   |   |
|  на с.т.д. дo 10km | м3 | 80,00 |   |   |
| **Село Тијовац,поправка деонице ОП II-17 дужине 100м** |
| 9 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 1,00 |   |   |
|
|
|
| 10 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком  |   |
| на с.т.д. дo 1km | м3 | 15,00 |   |   |
| 11 | Рад виброваљка тежине > 9Т на сабијању постељице, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 0,5 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупно без ПДВ-а (дин.) |  |
|  |  | ПДВ (дин.) |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом (дин.) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања:  | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде(не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

 **ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

 **ПОНУЂАЧА**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*