Република Србија 
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: I-404/1-41/2014
Дана: 08.9.2014.године 
К у р ш у м л и ј а 

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012) комисија за јавну набавку штампача врши следећу

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈНМВ 31/2014

	1.  На страницама број 6/49, 7/49, 8/49, 9/49, 10/49, 11/49 и 12/49 конкурсне документације за ЈНМВ услуга - Набавка услуга поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама, а на основу приоритета радова одређених од стране ЈП Дирекције за изградњу општине КуршумлијаЈНМВ-41/2014, у оквиру поглавља 4 „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА“, као и на страницама број 24/49, 25/49, 26/49, 27/49, 28/49, 29/49, 30/49 и 31/49 конкурсне документације, у оквиру поглавља 7 „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА“ мењају се количине у постојећој техничкој спецификацији услуга и то на следећим позицијама: 
	Уместо:
1.4.	Машински ископ земље IV и V категорије пикамером.    Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.  	 	
 	б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км	м3	800	
1.10.	Прочишћавање  одводних јаркова машинским путем, трапезастог облика профилисаном кашиком,  дим (0,3 + 0,7)/2 х 0,6, запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала	 	
 	а)  са одбацивањем земље на страну	м1	700	
 	б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км	м1	400	
 	в)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км	м1	80	
1.11.	Прочишћавање  одводних јаркова машинским путем, троугластог  облика  грејдером дим (0,7 х 0,6 /2), запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала.	 
 	
 	а)  са пребацивањем  земље на банкину	м1	4	
 	б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км	м1	15	
 	в)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км	м1	15	
1.12.	Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. Ценом је обухваћено прикупљање земљаног материјала из одрона, са пребацивањем на страну или утоваром и одвозом.	 	
 	а) Обрачун по радном часу ефективног рада утоварне машине, са пребацивањем  земље на страну.	час	40	
 	б) Обрачун по м3 прикупљеног земљаног материјала са извршеним одвозом на с.т.д. до 1км 	м3	40	
1.13.	Утовар и одвоз вишка материјала на депонију	 	
 	в) удаљености до 5км	м3	15	
1.16.	Припрема каменог материјала IV и V  категорије (ископ камена багером или булдозером са риперовањем) на локалном позајмишту задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. 	м3	250	
1.19.	Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3  уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица,  утовар шљунчаног материјала, разастирање грејдером и сабијање виброваљком са урачунатим транспортом. 		
	а)  на с.т.д. до  1 км   	м3	50	
	б)  на с.т.д. до  2 км  	м3	50	
1.20.	Поправка оштећене коловозне конструкције шљунковитим материјалом одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 уграђеног шљунка у збијеном стању.  Цена је дата са набавком шљунка, утоваром, разастирањем грејдером, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове:	 
 	
 	а) на подручју града и удаљености  до   с.т.д. 5км од градског подручја	м3	100	
 	б)  на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја  	м3	100	
 	в)  на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја	м3	50	
 	г)  на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја  	м3	50	
 	д)  на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја  	м3	50	
 	ђ)  на удаљености до с.т.д. 40км од градског подручја   	м3	50	
1.21.	Набавка и испорука шљунковитог материјала одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 испорученог шљунка у растреситом стању. Цена је дата са урачунатим транспортом:	 	
 	а) на подручју града и удаљености  до   с.т.д. 5км од градског подручја	м3	8	
 	б)  на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја  	м3	8	
 	в)  на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја	м3	8	
 	г)  на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја  	м3	8	
 	д)  на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја  	м3	8	
 	д)  на удаљености до с.т.д. 40км од градског подручја  	м3	8	
1.22.	Поправка оштећене коловозне конструкције атестираном дробином за тампонски слој коловозне конструкције,    крупноће зрна  0-60. Обрачун по м3 уграђеног туцаника у збијеном стању.  Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове:	 
 	
 	а) на подручју града и удаљености  до   с.т.д. 5км од градског подручја	м3	40	
 	б) на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја  	м3	40	

3 . ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ  УСЛУГА	
Ред. број	ВРСТА УСЛУГЕ	јед.
цена	количина	
3.1.	Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м3)	час	10	
3.3.	Булдозер (снаге веће од 100 kW)	час	10	
3.4.	Грејдер	час	15	
3.5.	Ровокопач - багер (нето снаге до 85 kW)	час	10	
3.6	Ровокопач - багер (нето снаге веће од 85 kW)	час	10	
4.  РАДОВИ У РЕЧНИМ ВОДОТОЦИМА
(Регулација- чишћење речних корита у циљу заштите и поправке трупа пута и заштите осталог земљишта, уређење оштећених прелаза преко реке, уклањање наноса, шибља, дрвећа и оборених стабала и слични радови у речним водотоцима на отклањању последица поплава и спречавању нових појава)
ред.број	
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	
јед.
мере	
количина	

4.1.	
Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м3)	
час	
8	

4.2.	
Ровокопач - багер (нето снаге до 85 kW)	
час	
8	

4.3.	
Ровокопач - багер (нето снаге веће од 85 kW)	
час	
8	

	Треба да стоји: 
1.4.	Машински ископ земље IV и V категорије пикамером.    Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.  	 	
 	б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км	м3	10	
1.10.	Прочишћавање  одводних јаркова машинским путем, трапезастог облика профилисаном кашиком,  дим (0,3 + 0,7)/2 х 0,6, запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала	 	
 	а)  са одбацивањем земље на страну	м1	300	
 	б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км	м1	300	
 	в)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км	м1	300	
1.11.	Прочишћавање  одводних јаркова машинским путем, троугластог  облика  грејдером дим (0,7 х 0,6 /2), запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала.	 
 	
 	а)  са пребацивањем  земље на банкину	м1	300	
 	б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км	м1	400	
 	в)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км	м1	80	
1.12.	Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. Ценом је обухваћено прикупљање земљаног материјала из одрона, са пребацивањем на страну или утоваром и одвозом.	 	
 	а) Обрачун по радном часу ефективног рада утоварне машине, са пребацивањем  земље на страну.	час	4	
 	б) Обрачун по м3 прикупљеног земљаног материјала са извршеним одвозом на с.т.д. до 1км 	м3	15	
1.13.	Утовар и одвоз вишка материјала на депонију	 	
 	в) удаљености до 5км	м3	20	
1.16.	Припрема каменог материјала IV и V  категорије (ископ камена багером или булдозером са риперовањем) на локалном позајмишту задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. 	м3	260	
1.19.	Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3  уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица,  утовар шљунчаног материјала, разастирање грејдером и сабијање виброваљком са урачунатим транспортом. 		
	а)  на с.т.д. до  1 км   	м3	100	
	б)  на с.т.д. до  2 км  	м3	100	
1.20.	Поправка оштећене коловозне конструкције шљунковитим материјалом одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 уграђеног шљунка у збијеном стању.  Цена је дата са набавком шљунка, утоваром, разастирањем грејдером, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове:	 
 	
 	а) на подручју града и удаљености  до   с.т.д. 5км од градског подручја	м3	200	
 	б)  на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја  	м3	200	
 	в)  на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја	м3	80	
 	г)  на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја  	м3	80	
 	д)  на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја  	м3	60	
 	ђ)  на удаљености до с.т.д. 40км од градског подручја   	м3	60	
1.21.	Набавка и испорука шљунковитог материјала одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 испорученог шљунка у растреситом стању. Цена је дата са урачунатим транспортом:	 	
 	а) на подручју града и удаљености  до   с.т.д. 5км од градског подручја	м3	20	
 	б)  на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја  	м3	20	
 	в)  на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја	м3	20	
 	г)  на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја  	м3	10	
 	д)  на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја  	м3	10	
 	д)  на удаљености до с.т.д. 40км од градског подручја  	м3	10	
1.22.	Поправка оштећене коловозне конструкције атестираном дробином за тампонски слој коловозне конструкције,    крупноће зрна  0-60. Обрачун по м3 уграђеног туцаника у збијеном стању.  Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове:	 
 	
 	а) на подручју града и удаљености  до   с.т.д. 5км од градског подручја	м3	60	
 	б) на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја  	м3	60	

3 . ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ  УСЛУГА	
Ред. број	ВРСТА УСЛУГЕ	јед.
цена	количина	
3.1.	Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м3)	час	8	
3.3.	Булдозер (снаге веће од 100 kW)	час	16	
3.4.	Грејдер	час	25	
3.5.	Ровокопач - багер (нето снаге до 85 kW)	час	12	
3.6	Ровокопач - багер (нето снаге веће од 85 kW)	час	12	
4.  РАДОВИ У РЕЧНИМ ВОДОТОЦИМА
(Регулација- чишћење речних корита у циљу заштите и поправке трупа пута и заштите осталог земљишта, уређење оштећених прелаза преко реке, уклањање наноса, шибља, дрвећа и оборених стабала и слични радови у речним водотоцима на отклањању последица поплава и спречавању нових појава)
ред.број	
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	
јед.
мере	
количина	

4.1.	
Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м3)	
час	
10	

4.2.	
Ровокопач - багер (нето снаге до 85 kW)	
час	
10	

4.3.	
Ровокопач - багер (нето снаге веће од 85 kW)	
час	
10	

2. На страницама број 13/49 конкурсне документације за ЈНМВ услуга - Набавка услуга поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама, а на основу приоритета радова одређених од стране ЈП Дирекције за изградњу општине Куршумлија ЈНМВ-41/2014, у оквиру одељка 5.2 „ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛ.76 СТАВ 2 ЗЈН, И ТО“, као и на страници  45/49 у оквиру поглавља 11.1 „Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке“ у оквиру текста где се одређује  кадровски капацитет, УМЕСТО “Кадровски капацитети: Понуђач (код самосталне понуде или код понуде са подизвођачем), односно подносиоци заједничке понуде (заједно) морају имати најмање 5 запослених и то:“ ТРЕБА ДА СТОЈИ “Кадровски капацитети: Понуђач (код самосталне понуде или код понуде са подизвођачем), односно подносиоци заједничке понуде (заједно) морају имати најмање 6 запослених и то:“
	У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена.
	Комисија продужава рок за подношење понуда, сходно одредбама члана 63. став 5 Зaконa о јaвним нaбaвкaмa, тако да ће нови рок за подношење понуда бити 23.9.2014.године до 12,00 часова, а отварање понуда ће се обавити дана 23.9.2014.године, у 12,15 часова на адреси ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, сала СО Куршумлија, у присуству чланова Комисије за предметну јавну  набавку.
	Све наведене промене ће бити уврштене у конкурсну документацију, која ће, у измењеном облику бити достављена потенцијалним понуђачима.

1. Миљан Радосављевић, с.р.
2. Наташа Ђуровић,	с.р.	
3. Драган Гашић, с.р.	

-	Прилог: Измењена конкурсна документац
-	ија за ЈНМВ 41/2014
-	Достављено: свим потенцијалним понуђачима за које постоји доказ да су преузели конкурсну документацију
-	Измењена конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту општине Куршумлија и може се преузети електронским путем.
-	Обавештење о продужетку рока за достављање понуда је објављено на порталу јавних набавки и на сајту општине Куршумлија и може се преузети електронским путем.